**Требования к автомашине при перевозке стеклотары:**

**Объем 82 куб. м. (EURO)**

Длина внутренняя – 13,6 м

Ширина внутренняя – 2,45м

Высота внутренняя – 2,45

Грузоподъемность (тоннаж) – 20-22тонны

Способ погрузки - задняя



### ВИД: Тентованная еврофура, Рефрижераторная фура

Изотермическая фура, Контейнер.

Закрытое транспортное средство, без доступа в полуприцеп атмосферных осадков и грязи.

Полы (дерево или железо) ровные, чистые, сухие без повреждений, признаков гнили.

Наличие крепежных элементов, стяжных комплектов, строп – минимум – 2 шт.